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	화성Lab 시험소: 경기도 화성시 세자로406번길 26, 28, 30(안녕동) 
전화:031-222-4251 



EMC Pre-Scan Result

	Applicant
	주식회사 로드텍
	Product
	DMI

	Model No
	DMI
	Class
	 가정용(B급) 업무용(A급) 

	Date
	2026 년 5 월 20  일
	Test By
	오 승 훈

	시험장소
	 Open Site(Below 1㎓)

 10m Chamber(Above 1㎓) 

 10m Chamber(Below 1㎓)

 FORMCHECKBOX 
 3m Chamber(Above 1㎓)

 Shielded Room

 FORMCHECKBOX 
 Immunity Area

	Test Item
	 Radiated Emission(Below 1㎓)

 FORMCHECKBOX 
 Radiated Emission(Above 1㎓)

 Conducted Emission(Main Power)

 FORMCHECKBOX 
 Conducted Emission(Tel Port)

 FORMCHECKBOX 
 ESD          FORMCHECKBOX 
 BURST        FORMCHECKBOX 
 SURGE  

 FORMCHECKBOX 
 CS           FORMCHECKBOX 
 RS            FORMCHECKBOX 
 DIP

 FORMCHECKBOX 
 Disturbance Power


방사성 방해 허용기준 (1 ㎓ 이하 대역- 방사시험[Radiation Test])
	주파수범위
[MHz]
	허용기준 [dBμV/m]

	
	A급기기 (10 m)
	B급기기 (10 m)

	30 ~ 230
	40
	30

	230 ~ 1 000
	47
	37


전자파 장해 방지 기준 (전도시험 [Conduction Test])
AC 주전원 포트에서의 전도성 방해 허용기준
	구분
	주파수 범위
[MHz]
	검출기 / 분해능 대역폭
	허용기준 [dBµV]

	A급 기기
	0.15 – 0.5
	준첨두값 / 9 kHz
	79

	
	0.5 – 30
	
	73

	
	0.15 – 0.5
	평균값 / 9 kHz
	66

	
	0.5 – 30
	
	60

	B급 기기
	0.15 – 0.5
	준첨두값 / 9 kHz
	66 - 56

	
	0.5 – 5
	
	56

	
	5 – 30
	
	60

	
	0.15 – 0.5
	평균값 / 9 kHz
	56 - 46

	
	0.5 – 5
	
	46

	
	5 – 30
	
	50

	(비고)
1. 경계주파수에서는 더 낮은 허용기준이 적용된다.
2. 유선 통신망포트의 기능이 있는 AC전원포트에도 적용한다.
3. 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.


EMI _ RE Pre-Scan Result

RE그래프 (30 MHz – 1 000 MHz )

	Vertical
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	DATA

	[image: image2.png]FREQUENCY 85.7183126 MHZ

PR+ 43.82 dBpV/m (45.3 85.7183 MHz)
833 il.48 dBpv/m (42.8 85.7183 uHz)
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시험사진

	전면
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	후면
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